**Veřejná zakázka: Pořízení zahradních traktorů a příslušenství III.**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks zahradní techniky s příslušenstvím a možností víceúčelového využití pro profesionální účely, zaškolení obsluhy a servis (záruční a pozáruční). Technika musí splňovat veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou.

Zadavatel požaduje kompletní dodávku v minimálním rozsahu technické specifikace. Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka požadovaného vybavení s financováním 36 měsíčních splátek s fixní výší.

Dalšími požadavky:

* seřízení dodané zahradní techniky vč. příslušenství
* zaškolení obsluhy
* návod k obsluze v českém jazyce
* záruční doba minimálně 12 měsíců od doby dodání
* zajištění převzetí plnění k záručnímu a pozáručnímu servisu do 7 pracovních dnů

Pro specifikaci technických parametrů byly použity parametry obdobných zahradních traktorů Starjet UJ 102-22HP P5 (zahradní traktor č. 1 a 2) a Starjet UJ 102-23HP P6 (zahradní traktor č. 3), přičemž **lze nabídnout jiný zahradní traktor či rider obdobných parametrů stejné nebo vyšší kvality.**

**Minimální technická specifikace zahradního traktoru včetně příslušenství č. 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název parametru | Parametry | **Parametry nabízeného stroje\*** | **Cena v Kč bez DPH** |
| Motor: 4-taktní, vzduchem chlazený | 656 ccm |  | X |
| Minimální výkon motoru | 22 HP |  | X |
| Minimální záběr sečení | 102 cm |  | X |
| Velikost sběrného koše | 380 l |  | X |
| Uzávěrka diferenciálu | Mechanická |  | X |
| Volant | Součástí je ovládací koule |  | X |
| Pneumatiky zesílené pro každý traktor (např. typu OFF-ROAD PROFI) | 4 ks |  | X |
| Minimální výška nastavení žacího ústrojí | 30 mm |  | X |
| Přední reflektory | LED diody |  | X |
| Tempomat | ANO |  | X |
| Signalizace naplnění koše | ANO |  | X |
| Sedadlo řidiče | S opěrkami rukou |  | X |
| Pořizovací cena traktoru č. 1 | 1 ks |  |  |
| Přední závěs pro možnost uchycení různého příslušenství | 1 ks |  |  |
| Mulčovací žací ústrojí s minimální šířkou záběru 110 cm | 1 ks |  |  |
| Zametací kartáč s možností uchycení na přední straně traktoru s pracovním záběrem min 115 cm a ovládáním z místa řidiče | 1 ks |  |  |
| Sklopný vozík s výsuvným zadním čelem | 1 ks |  |  |
| Tažené rozmetadlo s možností regulace posypu a objemu min 150 l | 1 ks |  |  |
| Deflektor pro možnost sekání bez sběrného koše | 1 ks |  |  |
| Vertikutátor (nožový) s pracovním záběrem min. 70 cm | 1 ks |  |  |
| Krycí plachta | 2 ks |  |  |
| Zvedák pro boční zdvih do výšky min. 50 cm | 1 ks |  |  |
| **Cena traktoru č. 1 včetně příslušenství** | |  |  |

\*účastník řízení doplní ANO, NE či hodnotu parametru nabízeného stroje

**Minimální technická specifikace zahradního traktoru včetně příslušenství č. 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název parametru | Parametry | **Parametry nabízeného stroje\*** | **Cena v Kč bez DPH** |
| Motor: 4-taktní, vzduchem chlazený | 656 ccm |  | X |
| Minimální výkon motoru | 22 HP |  | X |
| Minimální záběr sečení | 102 cm |  | X |
| Velikost sběrného koše | 380 l |  | X |
| Uzávěrka diferenciálu | Mechanická |  | X |
| Volant | Součástí je ovládací koule |  | X |
| Pneumatiky zesílené pro každý traktor (např. typu OFF-ROAD PROFI) | 4 ks |  | X |
| Minimální výška nastavení žacího ústrojí | 30 mm |  | X |
| Přední reflektory | LED diody |  | X |
| Tempomat | ANO |  | X |
| Signalizace naplnění koše | ANO |  | X |
| Sedadlo řidiče | S opěrkami rukou |  | X |
| Pořizovací cena traktoru č. 2 | 1 ks |  |  |
| Přední závěs pro možnost uchycení různého příslušenství | 1 ks |  |  |
| Mulčovací žací ústrojí s minimální šířkou záběru 110 cm | 1 ks |  |  |
| Zametací kartáč s možností uchycení na přední straně traktoru s pracovním záběrem min 115 cm a ovládáním z místa řidiče | 1 ks |  |  |
| Sklopný vozík s výsuvným zadním čelem | 1 ks |  |  |
| Tažené rozmetadlo s možností regulace posypu a objemu min 150 l | 1 ks |  |  |
| Deflektor pro možnost sekání bez sběrného koše | 1 ks |  |  |
| Krycí plachta | 2 ks |  |  |
| Zvedák pro boční zdvih do výšky min. 50 cm | 1 ks |  |  |
| **Cena traktoru č. 2 včetně příslušenství** | |  |  |

\*účastník řízení doplní ANO, NE či hodnotu parametru nabízeného stroje

**Minimální technická specifikace zahradního traktoru včetně příslušenství č. 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název parametru | Parametry | Parametry nabízeného stroje\* | Cena v Kč bez DPH |
| Motor: 4-taktní, vzduchem chlazený | 627 ccm |  | X |
| Minimální výkon motoru | 23 HP |  | X |
| Minimální záběr sečení | 102 cm |  | X |
| Velikost sběrného koše | 380 l |  | X |
| Uzávěrka diferenciálu | Mechanická |  | X |
| Volant | Nastavitelný s ovládací koulí |  | X |
| Pneumatiky zesílené (např. typu OFF-ROAD PROFI) | 4 ks |  | X |
| Minimální výška nastavení žacího ústrojí | 30 mm |  | X |
| Přední reflektory | LED diody |  | X |
| Tempomat | ANO |  | X |
| Multifunkční display (plný zásobník, mazání motoru, aktivace park. Brzdy atd.) | ANO |  | X |
| Sedadlo řidiče | S opěrkami rukou |  | X |
| Pořizovací cena traktoru č. 3 | 1 ks |  |  |
| Deflektor pro možnost sekání bez sběrného koše | 1 ks |  |  |
| Krycí plachta | 1 ks |  |  |
| **Cena traktoru č. 3 včetně příslušenství** | |  |  |

\*účastník řízení doplní ANO, NE či hodnotu parametru nabízeného stroje